1. 공항 예보(TAF : Terminal Aerodrome Forecast)

어떤 공항에서 일정한 기간 동안에 항공기 운항에 영향을 줄 수 있는 지상풍, 수평 시정, 일기, 구름 등의 중요 기상 상태에 대한 예보이다.

항공 기상 예보 자료		발표 시각	유 효 시 간	자 료 형 태
공항 예보(TAF)	국제 공항	05, 11, 17, 23	24	문숫자
	국내 공항	00, 06, 12, 18	12

2. 공항 예보의 전문 형식

TAF RKSI 130500Z 130606  31015G25KT  8000  SHRA  SCT010CB

식별군              지상 바람   시정   일기     구름

BECMG 1214 NSW SCT025

변화군

TAF CCCC  YYGGggZ  YYG1G1G2G2 dddffGfmfmKT VVVV or CAVOK

W'W' or NSW        NsNsNshshshs or SKC or NSC

(TTFTF/GFGFZ)        (6IchihihitL)     (5BhBhBhBtL)

PROBC2C2  GGGeGe  TTTTT  GGGeGe or TTGG

3. 공항 예보의 전문 해석

a. 식별군

(전문형식)    TAF CCCC (YYGGggZ) YYG1G1G2G2

(작성  예)    TAF RKSI 130500Z    130606

①   ②    ③         ④

① 공항 예보 지시자

TAF : 정시 공항 예보(routine aerodrome forecast)

TAF AMD : 수정 공항 예보(amended aerodrome forecast)

② ICAO location indicator

③ 발표 시각(UTC)

ꄤ 130500Z : 13일 0500 UTC에 발표한 예보

④ 유효 시간(UTC)

ꄤ 130024 : 13일 0000 UTC부터 13일 2359 UTC까지

130606 : 13일 0600 UTC부터 14일 0559 UTC까지

b. 지상 바람

(전문형식)   TAF CCCC (YYGGggZ) YYG1G1G2G2 dddffGfmfmKT

(작성  예)   TAF RKSI  130500Z   130606  31015 G25 KT

①    ②  ③

① 진북 기준의 10분간 평균 풍향과 평균 풍속

② gust:순간 풍속이 평균 풍속보다 10kt이상 변화될 것으로 예상될                때

③ KT : 풍속 단위

ꄤ 180V26006KT : 풍향이 180°에서 260°까지 변화할 때

VRB03KT    : 풍속이 3 kt 이하이거나 뇌우와 같은 현상으로

지상 풍속을 예측하기 어려울 때

00000KT     : 고요 상태(calm)

c. 수평 시정

(전문형식)  TAF CCCC (YYGGggZ) YYG1G1G2G2 dddffGfmfmKT VVVV

(작성  예)  TAF RKSI 130500Z    130606     31015G25KT   5000

- 예상되는 시정은 미터 단위로 표현

ꄤ 8000 : 시정이  8,000 m 예상되는 경우

9999 : 시정이 10,000 m 예상되는 경우

- 예상 시정이

800 m 미만인 경우에 50 m 단위로,

800 m 이상이고 5,000 m 미만인 경우에 100 m 단위로,

5,000 m 이상이고 10,000 m 미만인 경우에 1000 m 단위로,

10,000 m 이상인 경우에는 9999 또는 CAVOK로 표시

d. 일기 현상

(전문형식)  TAF CCCC (YYGGggZ) YYG1G1G2G2 dddffGfmfmKT VVVV

W'W' or NSW

(작성  예)  TAF RKSI 130500Z    130606        31015G25KT   5000

SHRA

- 항공기 운항에 있어서 중요한 일기 현상의 발생, 소멸, 변화가 예상

- 시정에 중요한 변화를 야기시킬 수 있는 일기 현상

- 항공기 운항에 있어서 중요한 일기 현상이 종료될 경우에

NSW(Nil Significant Weather)로 표현

ꄤ TAF RKSI 130500Z 0606 31015KT 5000 -RA SCT006 BKN012

BECMG 1214 9999 NSW SCT025

e. 구 름

(전문형식)  TAF CCCC (YYGGggZ) YYG1G1G2G2 dddffGfmfmKT VVVV

W'W' or NSW   NsNsNshshshs or VVhshshs or SKC or NSC

(작성  예)  TAF RKSI 130500Z    130606        31015G25KT   5000

SHRA           SCT006  SCT010CB SCT018 OVC025

①  ②     ③

① 운량

0      octas : SKC(Sky clear)

1 ～ 2 octas : FEW(few)

3 ～ 4 octas : SCT(scattered)

5 ～ 7 octas : BKN(broken)

8      octas : OVC(overcast)

② 운저 고도(100ft)

ꄤ SCT006 : 운저고도 600 ft, 운량 3～4 octas인 구름

③ 적난운 또는 탑상 적운 예상되는 경우 : 운형 CB 또는 TCU를 표시

ꄤ SCT010CB

- CAVOK(Ceiling And Visibility are O. K.)

항공기 운항에 직접 영향을 줄 수 있는 기상현상이 없을 때(아래의 3조건을 동시에 만족할 때)

ꊱ 시정이 10km 이상으로 예상될 때

ꊲ 5,000ft 이하 또는 가장 높은 최저 구역 고도중에 더 높은 것보다 낮은 고도에 적난운이나 구름이 없을 것으로 예상될 때

ꊳ 강수, 뇌우, 모래 보라, 먼지 보라, 땅 안개, 낮게 날린 먼지, 눈 등이 없을 것으로 예상될 때

- NSC(Nil significant cloud)

CAVOK의 기준 ꊲ와 ꊳ에 해당되지만 시정이 10km 미만일 때

ꄤ 7000 NSC : 시정이 7km이고 10,000ft의 AS가 예상될 때

f. 기 온

(전문양식)  TAF CCCC (YYGGggZ) YYG1G1G2G2 dddffGfmfmKT VVVV

W'W' or NSW   NsNsNshshshs or VVhshshs or SKC or NSC

(TTFTF/GFGFZ)

(작성  예)  TAF RKSI 130500Z    130606        31015G25KT   5000

SHRA           SCT006  SCT010CB SCT018 OVC025

TX 25/06Z  TN 02/21Z

①  ②   ③  ④ ②  ③

① 최고기온 지시자

② 예상 되는 기온(℃), 영하일 때는 M 표시

③ 예상 기온이 나타날 시각(UTC)

④ 최저기온 지시자

g. 중요 변화의 표현

(전문형식) TTTTT  GGGeGe  or  TTGG

(작성  예) TAF RKSI 142300Z 0024 27015KT 9999 SCT015

TEMPO 1116 4000 +SHRA BKN010CB

BECMG 1920 30006KT 3000 BR SCT010 SCT200

- 변화군의 종류

BECMG(becoming)

TEMPO(temporary)

FM(from)

① BECMG GGGeGe 군을 적용하는 변화

- 기상 상태가 GG 시각에서 GeGe 시각까지 기간내의 불특정 시간에 규칙적 또는 불규칙적으로 변화할 것이 예상될 때

- GG - GeGe 기간은 2시간을 초과하지 않음

- 기간 전체를 통하여 규칙적인 변화

변화전 예보 GG
		GeGe 변화후 예보

- 기간의 일부 또는 전체를 통하여 불규칙적인 변화

변화전 예보 GG
													GeGe 변화후 예보

② TEMPO GGGeGe 군을 적용하는 변화

- 기상상태가 GG 시각에서 GeGe 시각까지 기간 내의 불특정 시간에 일시적으로 변동할 것이 예상될 때

- 일시적 변동의 각 순간은 1시간 미만이고 총 변동 시간이 전체 기간의 ½을 초과할 수 없음

- 일시적인 변동이 1시간 이상 지속되거나 총 변동 시간이 예보 기간의 ½을 초과할 때는 BECMG 사용

- 기간의 일부 또는 전체를 통하여 불규칙적인 변화

변화전 예보 GG	←	1시간 미만	→	GeGe 변화후 예보
		TEMPO 기간내 예보

- 기간내 불특정 시각에 있어서의 규칙적인 변화

변화전예보 GG	←	1시간 미만	→		←	1시간 미만	→		←	1시간 미만	→	변화후 예보 GeGe
		a				b				c

a+b+c는 GG～GeGe 기간의 ½ 미만

③ FM GGgg 군을 적용하는 변화

- 중요 일기 현상이 완전히 다른 상태로 변화될 때

(예) TAF RKSI 130500Z 0606 27015KT 6000 NSC

FM 1230 27017KT 4000 BR BKN010

변화전 예보 GGgg
	변화후 예보

④ PROBC2C2  GGGeGe 군을 적용하는 변화

(전문형식) PROBC2C2 GGGeGe  TTTTT GGGeGe  or  TTGG

(작성  예) TAF RKSI 130500Z 0606 31015KT 8000 SHRA SCT010CB

TEMPO 1116 4000 +SHRA

PROB30 TEMPO 1416 TSRA SCT005 BKN010

- 예보 확률이 30% 미만 : 운항상 중요하지 않으므로 언급하지 않음

- 예보 확률이 50% 미만일 경우 : PROB 사용(예: PROB30, PROB40)

- 예보 확률이 50% 이상일 경우 : BECMG, TEMPO, FM 사용