AIRMET

1) AIRMET 정보(airman's meteorological information)

AIRMET 정보는 FL100 이하를 운항하는 항공기에게 위험을 초래할 수 있는 기상 현상과 이러한 현상의 시간적 및 공간적 변화에 대한 정보이다. 항공 기상대에서는 대한민국 비행정보구역의 FL100 이하를 운항하는 항공기에게 위험을 초래할 수 있는 기상 현상을 감시하며, 이러한 현상이 발생 또는 예상될 때는 해당 악기상에 대한 AIRMET 정보를 발표한다.

2) AIRMET 정보의 기상 요소와 약어

AIRMET 정보는 FL100 이하(산악 지역은 FL150)의 특정 항공로나 공역에서 표 17.4의 기상 현상이 발생 또는 예상되는 경우에 적절한 평문 약어로 발표된다. 또한 AIRMET 정보는 해당 기상 현상이 더 이상 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 예상될 때 취소된다.

뇌우와 관련된 AIRMET 정보는 항상 난류와 착빙이 동반한다는 전제로 발표되기 때문에 이 정보에 난류와 착빙에 대한 내용이 포함되지 않더라고 항상 난류와 착빙을 예상해야 한다.

3) AIRMET 정보의 전문 해석

RKRR   AIRMET 3   VALID 251600/252200   RKSS-

①        ②               ③               ④

INCHEON FIR MOD MTW OBS AT 1205 48 DEG N 10 DEG E AT FL080

⑤         ⑥                            ⑦

MOV ALMOST STNR  NC=

⑧                ⑨

① AIRMET 정보 전문이 관계되는 비행정보구역을 담당하는 ATS기관의 위치부호

② 전문의 식별 부호와 번호

- 해당 날짜의 0001 UTC 이후로 발표된 순서

③ 유효 시간의 시작 및 종료 시각(UTC)

- AIRMET 정보의 유효 시간은 보통 4시간, 최대 6시간 이내

④ 전문을 발표하는 기상 감시소의 위치 부호

⑤ 발표되는 AIRMET에 대한 비행정보구역의 명칭

⑥ 기상 현상 : 표 17.4 의 평문약어를 사용하여 서술

⑦ 기상 현상의 설명

- 관측되었을 때 : OBS

- 계속될 것으로 예상될 때 : FCST

- 위치(위․경도)와 고도(ft)

⑧ 기상 요소의 관측 또는 예상되는 이동 방향(°) 및 속도(㏏)

- MOV ALMOST STNR : 거의 정체

⑨ 강도 변화

- INTSF(intensify) : 강도 증가

- WKN(weaken)   : 강도 약화

- NC(no change)  : 강도 불변

표 1. AIRMET에 사용되는 기상요소와 평문약어

기 상 요 소	평 문 약 어
지상풍속 -평균 지상 풍속이 30㏏를 초과하는 광범위한 지역 지상 시정 -시정이 5㎞ 이하인 광범위한 지역 뇌우 -우박을 동반하지 않는 고립된 뇌우 -우박을 동반하지 않는 간헐적인 뇌우 -우박을 동반하는 고립된 뇌우 -우박을 동반하는 간헐적인 뇌우 산악 장애 -산악 지형의 희미한 은폐 구름 -지상 위 1000 ft 미만의 운저 고도를 갖는 BKN 또는 OVC 구름 영역 뇌우 없는 적란운 -고립된 적란운 -군데군데 적란운 -빈번한 적란운 착빙 -중 정도의 착빙(대류운의 착빙 제외) 난류 -중 정도의 난류(대류운의 착빙 제외) 산악파 -중 정도의 산악파	SFC WSPD(+풍속 및 단위) SFC VIS(+시정 및 단위) ISOL TS OCNL TS ISOL TSGR OCNL TSGR MT OBSC BKN CLD(+운저 고도 및 단위) OVC CLD(+운저 고도 및 단위) ISOL CB OCNL CB FRQ CB MOD ICE MOD TURB MOD MTW