□ 항공기상정보 단위

요 소	단 위	요 소		단 위
풍 향	°	시정 (수평거리)		m
풍 속	kt	고도 (운고/수직시정)		100ft
기 온	℃	기압	Q####	hPa
			A####	0.01 mmHg(A2955)

□ 공역예보

○ 홈페이지 표출 공간이 한정되어 있어 Legend에 일부 선에 대한 설명을 생략함.

- 기타현상 영역을 표현하는 4가지 색깔선(파랑, 빨강, 보라, 검정 점선) 생략
- 의미 : 현상 발생 영역이 지정되어 있는 요소(뇌전/난류/착빙/강수/수렴)를 제

외하고 다른 위험기상현상이 나타나는 영역을 표현하기 위한 선

○ 숫자정보

요 소	의 미
a) b)	a) 난류 발생 예상고도 8,000~10,000ft 이상까지(저고도공역예보) b) 착빙 발생 예상고도 12,000~25,000ft 이상까지(중고도공역예보) ※ 저고도 공역예보: Surface~10,000ft 범위 중고도 공역예보: 10,000 ~25,000ft 범위
	10,000ft 어는점고도선
	저기압중심 1005hPa, 10kt 속도로 서쪽으로 이동
	운량 BKN(5~7옥타) 이상의 TCU 구름 and 고립된 CB 구름영역 구름고도: 10,000ft 미만~25,000 이상
	60kt 정도의 jet 기류 고도 24,000ft