공역기상 예·특보 지침(ISO-I-14) 일부개정(안)

【 2022. 5. 13. (금) / 항공기상청 예보과 】

1. 개정 이유

공역기상 예·특보 지침에 국제항공항행 기상서비스 80차 개정(국제민간항공협약 부속서 3) 사항과 Manual of Aeronautical Meteorological Practice(13rd, 2021)을 반영하고자 함

2. 주요 내용

가. 중요기상예보의 활용 범위 변경

- 유효시각의 전·후 1.5시간 내→전·후 3시간 내

- Manual of Aeronautical Meteorological Practice(13rd, 2021) 반영

나. 공역기상특보 발표 기준의 수정

- 국제민간항공협약 부속서 3 반영

- SIGMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현 수정

- AIRMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현 수정

다. 용어 및 의미 명확화

3. 신‧구조문 대조표 : 첨부 참고

신·구조문 대조표

현행

개정안

개정 이유

1.2.1  중요기상(SIGWX: Significant Weather)예보란 인천비행정보구역에서 항공기 운항에 영향을 줄 수 있는 기상현상에 대해 발표하는 항공예보를 말한다.

1.2.1  중요기상(SIGWX: Significant Weather)예보란 인천비행정보구역에서 항공기 운항에 영향을 줄 수 있는 기상현상에 대해 발표하는 항공기상예보를 말한다.

기상법과 용어 일치

1.2.2  SIGMET 정보란 인천비행정보구역 내 항공기 안전운항에 영향을 줄 수 있는 기상현상이 발생하거나 기상현상의 변화가 예상될 때 발표하는 항공특보를 말한다.

1.2.2  SIGMET 정보란 인천비행정보구역 내 항공기 안전운항에 영향을 줄 수 있는 기상현상이 발생하거나 기상현상의 변화가 예상될 때 발표하는 항공기상특보를 말한다.

기상법과 용어 일치

1.2.3  AIRMET 정보란 인천비행정보구역 내 10,000ft이하 저고도(산악지역은 15,000ft 또는 그 이상의 고고도를 포함한다)를 운항하는 항공기에 영향을 줄 수 있는 기상현상의 변화가 발생하거나 발생이 예상될 때 발표하는 항공특보를 말한다.

1.2.3  AIRMET 정보란 인천비행정보구역 내 10,000ft이하 저고도(산악지역은 15,000ft 또는 그 이상의 고고도를 포함한다)를 운항하는 항공기에 영향을 줄 수 있는 기상현상의 변화가 발생하거나 발생이 예상될 때 발표하는 항공기상특보를 말한다.

기상법과 용어 일치

2. 공역예보

2. 공역기상예보

기상법과 용어 일치

2.1.1.6 중요기상예보는 유효시각에 예상되는 기상현상을 표현하며, 고정유효시각 전∙후 1.5시간 내에서 활용된다.

2.1.1.6 중요기상예보는 고정 유효시각에 예상되는 기상현상을 표현하며, 유효시각 전∙후 3시간 내에서 활용된다.

Manual of Aeronautical Meteorological Practice (13rd, 2021)의 5.3.3.4를 반영하여 중요기상예보의 활용 범위를 고정유효시각의 전∙후 3시간 내로 수정

2.1.2.1  중요기상예보를 작성하는 내용과 형식은 별표 3 및 ‘중․저고도 SIGWX 가이드(항행기상팀-2201, 2016.10.31.)’을 참조한다.

2.1.2.1  중요기상예보를 작성하는 내용과 형식은 별표 3을 참조한다.

별표 3에 해당내용이 포함되어 있으므로 참고자료 삭제

3. 공역정보

3. 공역기상특보

기상법과 용어 일치

3.1.1.  SIGMET 정보는 별표 4의 기상현상이 예상될 경우 항공기상청에서 발표한다.

3.1.1.1  SIGMET 정보는 별표 4의 기상현상이 발생하거나 예상될 경우 항공기상청에서 발표한다.

번호 수정과 국제민간항공협약 부속서 3의 SIGMET 정보 관련 사항 반영

3.1.2  (생략)

3.1.1.2  (생략)

번호 수정

3.1.3  SIGMET 정보 발표시각은 기상현상의 발생이 예상되는 시각으로부터 4시간 전에 발표한다. 다만, 화산재와 열대저기압은 사전에 경고하기 위해서 발생 예상시간으로부터 12시간 이내에 발표해야 하며, 최소 6시간마다 현행화해야 한다.

3.1.1.3  SIGMET 정보는 유효기간 시작 4시간 전에 발표한다. 다만, 화산재와 열대저기압은 사전에 경고하기 위해서 유효기간 시작 12시간 전에 발표해야 하며, 최소 6시간마다 현행화해야 한다.

번호 수정과 국제민간항공협약 부속서 3(7.1.6.)의 SIGMET 정보 관련 사항 반영

3.1.4  (생략)

3.1.4.1  (생략)

3.1.5  (생략)

3.1.6  (생략)

3.1.7  (생략)

3.1.7.1  (생략)

3.1.7.2  (생략)

3.1.1.4  (생략)

3.1.1.4.1  (생략)

3.1.1.5  (생략)

3.1.1.6  (생략)

3.1.1.7  (생략)

3.1.1.7.1  (생략)

3.1.1.7.2  (생략)

번호 수정

3.1.2.1  SIGMET 전문에 포함되어야 할 사항은 다음과 같으며, 전문 형식은 별표 5와 부록의 <표 1> 과 같고 WMO No.49 VolumeⅡAppendix 5, ICAO ANNEX3 Appendix 6 Table A6-1를 따른다.

3.1.2.1  SIGMET 전문에 포함되어야 할 사항은 다음과 같으며, 전문 형식은 별표 5와 부록 1의 <표 1> 과 같고 WMO No.49 VolumeⅡ Appendix 6, ICAO ANNEX3 Appendix 6 Table A6-1A를 따른다.

<표 1>이 수록된 부록 번호를 병기하고 참고자료 수정

3.1.2.2.4  SIGMET 발표기상관서 지시자(기상감시소 지명 약어 및 연자부호(-)

3.1.2.2.4  SIGMET 발표기상관서 지시자(기상감시소 지명 약어 및 연자부호(-))

누락된 부호 삽입

3.2.1.1 AIRMET 정보는 10,000ft(산악지형에서 비행고도 15,000ft, 필요할 경우 그 이상의 고도까지) 미만의 저고도 운항 항공기에 영향을 미칠 수 있는 다음의 기상현상이 예상될 경우 항공기상청에서 발표하며, 발표 기준은 별표 7과 같다.

3.2.1.1  AIRMET 정보는 별표 7의 기상현상이 발생하거나 예상될 경우 항공기상청에서 발표한다.

AIRMET 정보에 대한 설명은 1.2.3과 중복되어 삭제하고 3.1 SIGMET 정보와 구성을 통일함

3.2.1.1.1  지상풍속

3.2.1.1.2  지상시정

3.2.1.1.3  천둥번개

3.2.1.1.4  산악차폐

3.2.1.1.5  구름(적란운 또는 탑상적운)

3.2.1.1.6  보통착빙

3.2.1.1.7  보통난류

3.2.1.1.8  보통산악파

< 삭제 >

별표 7과 중복되어 삭제하고 3.1 SIGMET 정보와 구성을 통일함

3.2.2.1  AIRMET 전문에 포함되어야 할 사항은 다음과 같으며, 형식은 별표 8과 부록의 <표 1> 과 같고, WMO No.49 VolumeⅡAppendix 5, ICAO ANNEX3 Appendix 6 Table A6-1를 따른다.

3.2.2.1  AIRMET 전문에 포함되어야 할 사항은 다음과 같으며, 형식은 별표 8과 부록 1의 <표 1> 과 같고, WMO No.49 VolumeⅡ Appendix 6, ICAO ANNEX3 Appendix 6 Table A6-1A를 따른다.

<표 1>이 수록된 부록 번호를 병기하고 참고자료 수정

[별표 4]

SIGMET 정보 발표 기준

발표 기관	구분	SIGMET 정보 기상현상	발표시각	유효 시간
항공 기상청 (예보과)	WS	천둥번개 심한 난류 심한 착빙 (어는 비로 인한 심한 착빙) 심한 산악파 강한 먼지폭풍 강한 모래폭풍 방사성 구름	기상현상 발생 예상 시각으로부터 4시간 전	4시간
	WC	열대저기압(태풍)	기상현상 발생 예상 시각으로부터 12시간 전	6시간
	WA	화산재

[별표 4]

SIGMET 정보 발표 기준

발표 기관	구분	SIGMET 정보 기상현상	발표시각	유효 시간
항공 기상청 (예보과)	WS	천둥번개 심한 난류 심한 착빙 (어는 비로 인한 심한 착빙) 심한 산악파 강한 먼지폭풍 강한 모래폭풍 방사성 구름	유효기간 시작 4시간 전	4시간
	WC	열대저기압(태풍)	유효기간 시작 12시간 전	6시간
	WA	화산재

국제민간항공협약 부속서 3(7.1.6.)의 SIGMET 정보 관련 사항 반영

[별표 6]

SIGMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
난류 Turbulence	심한 그리고 보통의 난류(TURB)는 강한 지상풍과 관련된 저층 난류, 두루마리 흐름, 또는 구름 안 또는 구름 안에서 발생하지 않은 난류(CAT). 난류는 대류운과 연관되어 사용되지 않아야 함. - 심한 난류: EDR 최댓값이 0.45 이상일 때 - 보통 난류: EDR 최댓값이 0.20 이상이고 0.45 미만일 때 ※ EDR(Eddy Dissipation Rate): 와도 소실률

[별표 6]

SIGMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
난류 Turbulence	심한 난류(TURB)는 강한 지상풍과 관련된 저층 난류, 두루마리 흐름, 또는 구름 안 또는 구름 안에서 발생하지 않은 난류(CAT). 난류는 대류운과 연관되어 사용되지 않아야 함. - 심한 난류: EDR 최댓값이 0.45 이상일 때 - (삭제) ※ EDR(Eddy Dissipation Rate): 와도 소실률

국제민간항공협약 부속서 3의 SIGMET 발표 기준(부록6. 1.1.4.)을 반영

- SIGMET 발표 현상 중 난류는 심한 난류만을 규정하고 있음

[별표 6]

SIGMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
착빙 Icing	심한 그리고 보통의 착빙(ICE)은 대류운 이외에서 발생한 착빙에 적용

[별표 6]

SIGMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
착빙 Icing	심한 착빙(ICE)은 대류운 이외에서 발생한 착빙에 적용

국제민간항공협약 부속서 3의 SIGMET 발표 기준을 반영

- SIGMET 발표 현상 중 착빙은 심한 착빙만을 규정하고 있음

[별표 6]

SIGMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
심한 산악파 Mountain wave	- 심함 : 3.0 m/s (600 ft/min) 이상의 하강기류를 동반 그리고/또는 심한 난류가 관측되거나 또는 예상될 때 - 보통 : 1.75∼3.0 m/s (350∼600 ft/min)의 하강기류를 동반 그리고/또는 보통 난류가 관측되거나 또는 예상될 때.

[별표 6]

SIGMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
심한 산악파 Mountain wave	심한 산악파를 표현 - 심함 : 3.0 m/s (600 ft/min) 이상의 하강기류를 동반 그리고/또는 심한 난류가 관측 또는 예상될 때 - (삭제)

국제민간항공협약 부속서 3의 SIGMET 발표 기준을 반영

- SIGMET 발표 현상 중 산악파는 심한 산악파만을 규정하고 있음

[별표 7]

AIGMET 정보 발표 기준

발표기관	AIGMET 정보 기상현상	발표시각	유효시간
항공기상청 (예보과)	1. 지상풍 평균풍속 30kt(15m/s) 이상 2. 지상시정 5,000m 미만 3. 천둥번개 4. 산악차폐 5. 1,000ft 미만(300m)의 운저고도를 가진 BKN 또는 OVC의 구름구역 6. CB 또는 TCU 7. 보통 착빙 8. 보통 난류 9. 보통 산악파	기상현상 발생 예상 시각으로부터 4시간 전	4시간

[별표 7]

AIRMET 정보 발표 기준

발표기관	AIRMET 정보 기상현상	발표시각	유효시간
항공기상청 (예보과)	1. 지상풍 평균풍속 30kt(15m/s) 초과 2. 지상시정 5,000m 미만 3. 천둥번개 4. 산악차폐 5. 1,000ft 미만(300m)의 운저고도를 가진 BKN 또는 OVC의 구름구역 6. CB 또는 TCU 7. 보통 착빙 8. 보통 난류 9. 보통 산악파	기상현상 발생 예상 시각으로부터 4시간 전	4시간

오타수정, 국제민간항공협약 부속서 3(부록 6, 2.1.4)의 AIRMET 발표 기준 반영

[별표 9]

AIRMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
산악파 Mountain Wave	보통 산악파를 표현

[별표 9]

AIRMET 정보 기상현상과 그에 따른 약어 표현

현상	설명
산악파 Mountain Wave	보통 산악파를 표현 - 보통 : 1.75∼3.0 m/s (350∼600 ft/min)의 하강기류를 동반 그리고/또는 보통 난류가 관측 또는 예상될 때

국제민간항공협약 부속서 3의 AIRMET 발표 기준을 반영

- AIRMET 발표 현상 중 보통 산악파(MOD MTW)만을 규정하고 있음

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 1> SIGMET, AIRMET의 형판(Template for SIGMET and AIRMET messages)

< 중략 >

주석 1 : SIGMET/AIRMET 전문 그리고 특별 항공기보고에 포함되는 수치요소들을 위한 범위와 분해능은 이 부록의 표 A6-4에 수록되어 있다.

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 1> SIGMET, AIRMET의 형판(Template for SIGMET and AIRMET messages)

< 중략 >

주석 1 : SIGMET/AIRMET 전문 그리고 특별 항공기보고에 포함되는 수치요소들을 위한 범위와 분해능은 <표 2>에 수록되어 있다.

참고자료 수정

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 1> SIGMET, AIRMET의 형판(Template for SIGMET and AIRMET messages)

< 중략 >

주석 2 : 1.1.5와 2.1.5에 따라 천둥번개, 적란운 또는 열대저기압과 관련된 심한 또는 보통의 착빙 그리고 심한 또는 보통의 난류(SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB)는 포함되지 않는다.

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 1> SIGMET, AIRMET의 형판(Template for SIGMET and AIRMET messages)

< 중략 >

주석 2 : ANNEX 3 부록 6의 1.1.5와 2.1.5에 따라 천둥번개, 적란운 또는 열대저기압과 관련된 심한 또는 보통의 착빙 그리고 심한 또는 보통의 난류(SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB)는 포함되지 않는다.

관련 근거 명확화

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 3> 화산재주의보에 관한 형판

< 중략 >

주 1 - 화산재주의보 전문에 포함된 수치 요소의 범위와 분해능은 부록 6의 표 A6-4에 보여진다.

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 3> 화산재주의보에 관한 형판

< 중략 >

주 1 - 화산재주의보 전문에 포함된 수치 요소의 범위와 분해능은 <표 2>에 보여진다.

참고자료 수정

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 4> 열대저기압주의보에 관한 형판

< 중략 >

주석 1 : 화산재주의보 전문에 포함된 수치 요소의 범위와 분해능은 부록 6의 표 A6-4에 보여진다.

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 4> 열대저기압주의보에 관한 형판

< 중략 >

주석 1 : 열대저기압주의보 전문에 포함된 수치 요소의 범위와 분해능은 <표 2>에 보여진다.

참고자료 수정

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 5> 우주기상주의보에 관한 형판

< 중략 >

주석 2 : 공간 해상도는 첨부 E에 있다.

부록 1. SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 5> 우주기상주의보에 관한 형판

< 중략 >

주석 2 : 공간 해상도는 <첨부>에 있다.

참고자료 수정