인천 공항기상레이더(TDWR) 관측 중단 연장 알림

【 2022. 9. 20.(화) / 항공기상청 정보기술과 】

□ 배경 및 목적

○ 인천 공항기상레이더(TDWR) 교체 작업을 위해 고소장비 투입, 작업자 안전, 시험운영 등을 고려하여 기존 장비 관측 중단 실시

TDWR(Terminal Doppler Weather Radar): ‘공항기상레이더’로 공항 주변의 호우, 급변풍 등 위험기상 탐지를 위해 설치됨.

○ 네트워크 장비, 단말기 설치 기간이 당초 예정보다 연장됨에 따라 TDWR 관측 서비스 중단 일정을 연장

※ 신규 TDWR 교체 개요

□ 사 업 명: 인천 공항기상레이더 구매사업

□ 주    관: 기상레이더센터 레이더운영과

□ 계약금액: 8,588백만원

□ 관측 중단 기간

당 초	변 경
2022. 5. 16. 09:00 KST ~ 2022. 9. 20. 09:00 KST	2022. 5. 16. 09:00 KST ~ 2022. 10. 1. 09:00 KST

※ 현장 작업 상황에 따라 기간이 변경될 수 있으며, 교체 완료 후 신규 TDWR 장비로 관측 서비스 제공 재개 예정

□ 대체 자료

○ (강수 탐지) 기존 TDWR 영상을 대체하는 기상레이더 영상 제공

- 항공운항지원 기상서비스 누리집의 레이더 통합분석 자료 제공

※ 접속경로: global.amo.go.kr > 날씨영상 > 레이더 통합분석 (로그인 불필요)

○ (급변풍 탐지) LLWAS를 통한 급변풍 경고는 중단없이 제공

LLWAS(Low-Level Windshear Alert System): ‘저층윈드시어경고장비’로 활주로와 그 주변의 급변풍을 탐지하기 위한 시스템

※ 단, TDWR 관측중단으로 인해 급변풍 탐지 영역 축소 제공

참고		대체자료 제공계획

□ (강수 탐지) 대체 레이더 영상 제공

- 항공운항지원 기상서비스 누리집을 통해 레이더 통합분석 자료 제공

※ 접속경로: global.amo.go.kr > 날씨영상 > 레이더 통합분석

※ 레이더 통합분석 자료는 기상청에서 운영 중인 전국 기상레이더 관측자료를 기반으로 인천, 김포 제주 등 전국 16개 공항 및 인천 FIR 공역에 대하여 강수량, 바람장 등 위험기상 정보를 제공함.

□ (급변풍 탐지) LLWAS를 통한 급변풍 경고 정보 제공

- 기존 TDWR 관측 중단 후에도 LLWAS를 통하여 급변풍 경고는 계속 제공될 예정이나, TDWR 관측자료 부재로 인하여 급변풍 경고 제공 범위는 축소됨.

기존 급변풍 경고(alert)	▶	관측 중단 후 급변풍 경고(alert) (’22.5.16.∼’22.10.1.)
TDWR+LLWAS 통합 급변풍 경고 * 활주로 양끝단에서 3NM까지 탐지		LLWAS 급변풍 경고 단독 제공 * 활주로 양끝단에서 1NM 내외

* 범례 :  급변풍 탐지 영역     TDWR 사이트 위치       LLWAS 사이트 설치 지점